Міністерство освіти і науки України

**Прикарпатський національний університет**

**імені В.Стефаника**

*Факультет математики та інформатики*

*Кафедра інформаційних технологій*

*Програмування вбудованих систем*

Лабораторна робота № 9

Тема: «Створення бібліотеки для Arduino»

Варіант : **21**

Виконав: ***Рижкін О. К.***

Група ІПЗ-23

Дата: 3 грудня 2023р.


Викладач: Лазарович І.М.

Івано-Франківськ - 2023


**Мета:** вивчити методику створення бібліотек функцій для платформи

Arduino.


**Завдання**

****

**Схема: https://wokwi.com/projects/384731922699988993**

****

**Результати виконання**

****

**Програмний код:**

**Основний файл .ino**

#include "IR\_RYZHKIN.h"

IR\_RYZHKIN ir(2);

void setup() {

  pinMode (13, OUTPUT);

**Serial**.begin(9600);

  TCCR1A = 0;

  TCCR1B = 0;

  TCNT1  = 0;

  TIMSK1 = 1;

  ir.lightByAny();

}

ISR(TIMER1\_OVF\_vect) {

  ir.nec\_state = 0;

  TCCR1B = 0;

}

void loop() {

  //Serial.println(ir.btnPressed());

  if (ir.btnPressed()) {

    ir.decimal();

  }

}

**.cpp**

#include "Arduino.h"

#include "IR\_RYZHKIN.h"

byte codes[20] = {22, 12, 24, 94, 8, 28, 90, 66, 82, 74, 9, 7, 25, 64, 13, 67, 68, 71, 69, 21};

byte wasNotPressed[20] = {22, 12, 24, 94, 8, 28, 90, 66, 82, 74, 9, 7, 25, 64, 13, 67, 68, 71, 69, 21};

String values[20] = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", ">>", "<<", "-", "+", "c", "<-", "test", "menu", "power", "play" };

byte okBtn = 21;

IR\_RYZHKIN\* IR\_RYZHKIN::instance = NULL;

IR\_RYZHKIN\* instance2 = NULL;

static void IR\_RYZHKIN::remote\_read() {

  unsigned int timer\_value;

  if (instance->nec\_state != 0) {

    timer\_value = TCNT1;

    TCNT1 = 0;

  }

  switch (instance->nec\_state) {

    case 0 :

      TCNT1  = 0;

      TCCR1B = 2;

      instance->nec\_state = 1;

      instance->i = 0;

      return;

    case 1 :

      if ((timer\_value > 19000) || (timer\_value < 17000)) {

        instance->nec\_state = 0;

        TCCR1B = 0;

      }

      else

        instance->nec\_state = 2;

      return;

    case 2 :

      if ((timer\_value > 10000) || (timer\_value < 8000)) {

        instance->nec\_state = 0;

        TCCR1B = 0;

      }

      else

        instance->nec\_state = 3;

      return;

    case 3 :

      if ((timer\_value > 1400) || (timer\_value < 800)) {

        TCCR1B = 0;

        instance->nec\_state = 0;

      }

      else

        instance->nec\_state = 4;

      return;

    case 4 :

      if ((timer\_value > 3600) || (timer\_value < 800)) {

        TCCR1B = 0;

        instance->nec\_state = 0;

        return;

      }

      if ( timer\_value > 2000)

        bitSet(instance->nec\_code, (31 - instance->i));

      else

        bitClear(instance->nec\_code, (31 - instance->i));

      instance->i++;

      if (instance->i > 31) {

        instance->nec\_ok = 1;

        detachInterrupt(0);

        return;

      }

      instance->nec\_state = 3;

  }

}

IR\_RYZHKIN::IR\_RYZHKIN(int pin)

{

**Serial**.begin(9600);

  instance = this;

  instance2= this;

  nec\_ok = 0;

  \_pin = pin;

  attachInterrupt(pin == 2 ? 0 : 1, remote\_read, CHANGE);

}

void IR\_RYZHKIN::lightByAny() {

  lightByAnyMod = true;

}

bool IR\_RYZHKIN::btnPressed() {

 return nec\_state;

}

void IR\_RYZHKIN::changeOutputMode(byte command) {

  if (command == lastCommand) {

    counter++;

  } else {

    counter = 0;

    lastCommand = command;

  }

}

bool IR\_RYZHKIN::wasBtnPessed(byte dec) {

  for (int i = 0; i < 20; i++) if (wasNotPressed[i] == dec ) {

      wasNotPressed[i] = -1;

      return false;

    }

  return true;

}

IR\_RYZHKIN::decimal() {

  if (nec\_ok) {

    nec\_ok = 0;

    nec\_state = 0;

    TCCR1B = 0;

    command = nec\_code >> 8;

    changeOutputMode(command );

**Serial**.println();

    for (int i = 0; i < 20; i++) if (codes[i] == command ) {

**Serial**.println(values[i]);

      }

**Serial**.print("code:");

**Serial**.println(command );

    if (counter) {

**Serial**.print("pressed :");

**Serial**.print(counter);

**Serial**.print(" times\n");

    }

    if ( wasBtnPessed(command))  **Serial**.println(" was pressed! \n ");

    if (lightByAnyMod)digitalWrite(13, HIGH);

    attachInterrupt(\_pin == 2 ? 0 : 1, remote\_read, CHANGE);

  }

}

**.h**

#ifndef IR\_RYZHKIN\_h

#define IR\_RYZHKIN\_h

#include "Arduino.h"

static void (\*\_\_timer1Hook)(void);

class IR\_RYZHKIN

{

    static IR\_RYZHKIN\* instance;

    static void remote\_read();

  public:

    IR\_RYZHKIN(int pin);

    bool btnPressed();

    int decimal();

    bool wasBtnPessed(byte dec);

    void lightByAny();

    void changeOutputMode(byte command);

      byte  nec\_state = 0;

  private:

    int \_pin;

    bool lightByAnyMod = false;

    int counter = 0;

    byte lastCommand = 0;

    byte  i, command, inv\_command;

    unsigned int address;

    unsigned long nec\_code;

    boolean nec\_ok;

};

#endif

**Висновки**

У даній лабораторній роботі я навчився створювати бібліотеки для Arduino а також працювати з класами і методами .